Drabest

EN131 150kg Aluminium Platform Steps

(ALD2-ALD8)

09.01.18

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALD- | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Number of treads | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Standing Height (m) | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
| Ladder height (m) | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
| Working Height (m) | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 |
| Ladder length (m) | 0.99 | 1.71 | 1.45 | 1.64 | 1.91 | 2.15 | 2.36 |
| Ladder width (m) | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.52 |
| Platform size (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
| Step width (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Front Rails (mm) | 40 x 20 | 40 x 20 | 40 x 20 | 40 x 20 | 40 x 20 | 40 x 20 | 40 x 20 |
| Weight (kg) | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 6.9 | 7.4 |